ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации и уходу за фасадными деталями, облицованными пленками ПВХ и полиуретановыми эмалями

Детали из древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ) облицованы с наружной стороны ПВХ пленками, полиуретановыми эмалями, с внутренней стороны пленкой на основе термореактивных полимеров белого цвета, предназначены для использования в качестве вертикальных деталей корпусной мебели (дверей, передних стенок ящиков, стеновых панелей). Фасады следует использовать в изделиях, эксплуатируемых в закрытых помещениях при температуре от +10 до +35˚С и относительной влажности воздуха 50 – 70%.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

* устанавливать изделия с фасадами МДФ вплотную к отопительным приборам, т.к при температуре +60˚С, происходит деформация пленки ПВХ.
* допускать продолжительное воздействие на фасады вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп и т.д).
* содержать изделия с фасадами МДФ в сырых, не отапливаемых и не проветриваемых помещениях.
* притрагиваться горячими или острыми предметами к пленочному покрытию.
* устанавливать в близи фасадов открытые источники огня.
* снимать защитную пленку (при ее наличии) с фасадов до окончательной установки изделия, после удаления защитной пленки, не притрагиваться к поверхности фасада (не протирать) в течении 24 часов, пока не произойдет окончательное отверждение поверхностного глянцевого слоя пленки.
* распиливать фасады, т.к. это может привести к отслоению и разрыву пленки и сколом на полиуретановом покрытии.
* применять при уходе за фасадами бытовые чистящие средства, содержащие абразивные материалы, скребки, губки с рабочим покрытием из пластикового или металлического волокна.

НЕОБХОДИМО

* беречь поверхности фасадов от любых механических повреждений, т.к. их ремонт не возможен.
* оставлять расстояние не менее 30 см между фасадами МДФ и электроприборами (газовыми и электрическими плитами, вытяжками, духовыми шкафами и т.д) и не менее 10 см между фасадами МДФ и осветительными приборами, во избежание деформации пленки от нагрева и изменения цвета облицовочного покрытия.
* предохранять поверхности фасадов МДФ от прямого контакта с агрессивными средствами (отбеливателями, растворителями типа ацетон, бензол, этилацетата, жидкостью для снятия лака, средствами содержащие кислоты и щелочи).

РЕКОМЕНДУЕМ

* при уходе за фасадами МДФ облицованных пленкой ПВХ, покрытых эмалью использовать мыльный раствор и мягкие тканевые салфетки.